HOSTNAME:192.168.240.25
DEVTYPE:CDCP3A
IMGTYPE:NORMAL_PANORAMA3
IMGFORMAT:BMP8,TIFF16
MAGFACT:1.3
kV/mA:68/6.3
DAP:113
EXPTIME:16.2
MODALITY:PANORAMA
CENTERWIDTH:128.0,256.0
MACADDRESS:00-90-AF-00-A1-43
PANORAMASPEED:NORMAL
DATETIME:20161109135218
Content-Type:Image-Panorama-XRay
Content-Length:9111552
Device-Type:Panorama/Cephalo-Ver1.00,CDCP3A
IP-Address:192.168.240.25
MAC-Address:0090AF00A143
Target-IP-Address:192.168.240.1
Image-Kind:Panorama
Image-Speed:Normal
X-Binning:2
Y-Binning:2
Image-Gain:1
Image-Number:15
Image-XPixels:2924
Image-YPixels:1536
Xsample-Interval:0
Pixel-XSize:96.0
Pixel-YSize:96.0
TDI-Profile:303
Image-Parameter:kV/mA=68/8.0,SECTION=NORMAL_PANORAMA3,M=1.3,TDI_PROFILE_NUM=303,OFFSET=0,TDI_COMP=1,MULTI=2/1,DARK=0,AEL=+2,SIZE=276.74,Y=-7.70
ADC-Gain:1
Analog-Gain-Level-A:27
Analog-Gain-Level-B:29
Analog-Gain-Level-C:28
Analog-Offset-Level-A:564
Analog-Offset-Level-B:571
Analog-Offset-Level-C:532
CCD-Serial-C:KAS432/117
CCD-Kind:S8658-01
ADB:14
ImageValueMax:16383
Total-Count:15
PanoramaN-Count:1
PanoramaM-Count:0
PanoramaH-Count:0
Cephalo-Count:5
OneShot-Count:9
TcpTransferTime:10578
Image-XPixels:2924
Image-YPixels:1536
FirmwareType:CDCP3
ADConverterType:AD9822
AutoOffsetAdjust:1
microSD_Save:0
LIB-Ver:1.004
App-Ver:2.041
PLD-Version:3.200
Device-ID-M:EG4519
Device-ID-C:16061641
Device-Date-M:2016-07-14
Device-Date-C:2016-06-03
CCD-Serial-M:
CCD-Serial-C:KAS432/117
CCD-Kind:S8658-01
Default-IP-Address:192.168.240.25
Default-Target-IP-Address:192.168.240.1
NetMask:255.255.255.0
Default-NetMask:255.255.255.0
Router:192.168.240.240
Default-Router:192.168.240.240
DHCP-Enable:0
DHCP-Req-Wait:100
DHCP-VendorSpec-Info:
LAN-Init-Delay:1000
Mode-Type:Normal
Mode-Speed:Normal
Mode-Kind:Panorama
Total-Count:14
PanoramaN-Count:0
PanoramaM-Count:0
PanoramaH-Count:0
Cephalo-Count:5
OneShot-Count:9
Analog-Gain-Level-0A:0
Analog-Gain-Level-0B:0
Analog-Gain-Level-0C:0
Analog-Gain-Level-1A:27
Analog-Gain-Level-1B:29
Analog-Gain-Level-1C:28
Analog-Gain-Level-2A:38
Analog-Gain-Level-2B:38
Analog-Gain-Level-2C:38
Analog-Offset-Level-2A:564
Analog-Offset-Level-2B:571
Analog-Offset-Level-2C:532
Analog-Offset-Level-3A:563
Analog-Offset-Level-3B:568
Analog-Offset-Level-3C:528
Analog-Offset-Level-4A:560
Analog-Offset-Level-4B:566
Analog-Offset-Level-4C:527
LED-Default:
TDISourceClock:4000
TDI-FreeRun-2:3903
TDI-FreeRun-3:2602
TDI-FreeRun-4:1951
Image-Dark-Transfer:1
TDIProfileSizeMax:2048
X-0:Hardware-Ver=5
X-1:Setting=CDCP702_20150831_RoHS
X-2:
X-3:
X-4:
X-5:
X-6:X-RayShield=1/20041101
X-7:TYPE=CDCP702
X-8:TDI_VER=17
X-9:Pb=3
CCD-ADC-A:4720
CCD-ADC-B:4480
CCD-ADC-C:4590
Local-IP-Address:192.168.240.1
EPOCS-Serial:EG1104
CTDIw-Param:Dt1=5.44,Dt2=4.95,Dt3=6.71,Dt4=5.81
ReloadImageFolder:C:\PROGRA~2\IMAGEL~1\MEDIAD~2\\LastImage
SaveDebugImages:OFF
SaveRawImages:ON
PixelGainAdjustData:DownloadData
iPixelGainAdjustClipLevel:4710
DarkCurrentReferencePosY:4,5,6,7
AdjustByFreeRunOffset:0
RealTimeDarkCurrentCancelation:ON
RealTimeDarkCurrentCancelationPattern:Pb
DarkCurrentCancelation:ON
DarkMedianFilter:0
Panorama16:OFF
PixelGainAdjustment:ON
PanoramaCancelHotDot:OFF
TrimImage:ON
PanoramaGrayCat:ON
TmjEnhancement:Panorama
GrayscaleMin:-41
GrayscaleMax:17641
ShiftNoiseLevel:ON
sNc:-1
LogCompressionVersion:1
NoXrayMask:OFF
LogCompression:ON
Lowest:564
Highest:13576
RoiValue:2754
CoverXray:0
AutoGrayScaleType:PANORAMA_PT1
ImageDensityMaxValue:16091.500000
ImageDensityMinValue:3.300000
ImageDensityExpandRatio:1.018324
SpecialPanoramaImageFilter:OFF
CenterMarker:ON
LRMarker:OFF
DixelD-Version:0.000,2015-06-03,20:00:00
TDIProfileBlock-Version:TDI_SET-Ver:17_20111115_1030
SaveRawImageFolder:C:\PROGRA~2\IMAGEL~1\MEDIAD~2\RawImage\20161109\135218_Reload_20161109_135121
DixelDDirectory:C:\PROGRA~2\IMAGEL~1\MEDIAD~2\
