Uitleg hoe een Morita VeraView IC5 gekoppeld kan worden met de computer.

•	Het ip adres van de computer moet een vast ip adres krijgen en als extra ip adres toevoegen: 192.168.240.1

•	Complete map kopiëren naar c:\morita

•	Het volgende bestand registreren:
Dixeld.ocx

dit gaat via: cmd (als admin) en dan intypen:
cd\
cd morita
regsvr32 Dixeld.ocx

•	In de firewall de volgende uitzonderingen toevoegen;
Toepassingen uit de map Morita\Driver:
Aaiefilter.exe
DxlAdj.exe
Dxtpd.exe
ilMoritaDaemon.exe
en uit de map Morita\Filter:
Morita.exe

Vervolgens nog het ICMPv4 protocol toevoegen aan de firewall;
Firewall ? Advanced Settings ? Inboud rules ? New Rule ? Custom ? all programs ? Protocol type: ICMPv4 ? Customize ? Echo request ? Type: 0 code: 0 (vergeet niet op add te klikken) ? next next next next ? Geef het een naam ? finish

•	Een snelkoppeling naar C:\Morita\Driver\ilMoritaDaemon.exe en C:\ Morita\Filter\Morita.exe in opstart menu zetten. Deze kun je nu ook de eerste keer handmatig starten. Onderin verschijnen nu 2 iconen (1 groen, 1 blauw)

•	Ga naar de morita filer eigenschappen. Wachtwoord: morita Output format moet jpeg zijn (waarschijnlijk staat deze meteen goed). Bij de OUT folder kun je de map aangeven waar de fotos terecht komen. Dit kun je op een netwerkschijf doen zodat iedereen de fotos kan maken.

•	Vervolgens in exquiray instellen dat exquise uit de map welke bij OUT staat de fotos gehaald moeten worden.
